承重超平自流平技术文件

承建单位：北京蓝金建筑装饰工程有限公司

建设地点：吉林大学前卫校区高压科学中心楼实验厂房

内 容：在承载综合极端条件实验装置吉林部分关键仪器设备-200MN液压机深基坑中，重新铺设强度、平整度均达到施工要求的高强度超平自流平水泥基材料，并加入界面剂。满足200MN液压机进场安装要求。